

Закрытое акционерное общество «МАЗ-МАН»

220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Центральная 3А

|  |
| --- |
| **DSC_0680 copy1** |

**Погрузчики фронтальные серии «ВМЕ»**

**производство СП ЗАО «МАЗ-МАН»**

**Гарантия: 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или**

**1500 мото-часов работы**.

**Технические характеристики фронтальных погрузчиков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры** | **ВМЕ 1565** | **ВМЕ 1565-01** |
| Максимальная высота подъема ковша | 3 485 мм | 3 760 мм |
| Высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45º | 2 675 мм | 2 950 мм |
| Грузоподъемность на стреле | 2 000 кг | 1 800 кг |
| Вырывное усилие на стреле | 4 000 кг | 5 000 кг |
| Масса эксплуатационная | 5 750 кг | 5 900 кг |
| Габариты (д / ш / в) | 6290/2100/2820 | 6400/2100/2820 |
| Трансмиссия | автоматическая, гидростатическая, реверсивная, с бесступенчатым изменением скорости в пределах диапазона, с функцией торможения трансмиссией, с возможностью обеспечения «ползучих» скоростей движения, производство BOSCH Rexroth» | |
| Реверс-редуктор | двухступенчатый с переключением диапазонов на остановленной машине | |
| Двигатель | Д243 производства Минский моторный завод, РБ | |
| Мощность двигателя | 81 л.с./ 60 кВт | |
| Максимальная скорость | 40 км/час | |
| Часовой расход топлива при загрузке | 3,8 — 5,1 кг/ч | |
| Удельный расход топлива | 0.05 кг/т | |
| Емкость топливного бака | 120 л | |
| Ведущие мосты | пр-во «Carraro», Италия с самоблокирующимся дифференциалом  и планетарным редуктором конечных передач | |
| Основной тормоз | Дисковые мокрые тормозные механизмы, встроенные в задний мост, гидроуправляемые, с мембранным пневмогидроаккумулятором | |
| Стояночный тормоз | дисковый, сухой с колодочным механизмом и тросовым управлением | |
| Управление рабочим грузоподъемным  оборудованием | Трехсекционный гидрораспределитель производства «HYNDROCONTROL S.p.A.» (Италия),  с джойстиковым управлением | |
| Дорожный просвет | 335 мм | |
| Радиус поворота | 4,9 м | |
| Колеса | широкопрофильные повышенной проходимости 16.0-20 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование** |
| 1 | Погрузчик фронтальный ВМЕ-1565 |
| 2 | Погрузчик фронтальный ВМЕ-1565-01 с удлиненной стрелой |
| 3 | Погрузчик фронтальный ВМЕ-1565Н с увеличенным гидроотбором мощности |
|  | **Навесное оборудование:** |
| 4 | Ковш 1560-4605100 (0,85м3) |
| 5 | Ковш 1565-4605100 (1,1м3) |
| 6 | Ковш 1565-4622100 (1,15м3) |
| 7 | Ковш для зерна 1560-4622010 (1,7м3) |
| 8 | Ковш для зерна 1565-4622200 (2,0м3) |
| 9 | Вилы грузовые 1560-4605200 |
| 10 | Вилы для тюков 1560-4626010 |
| 11 | Вилы для соломистых масс 1560-4627000 |
| 12 | Вилы для силоса 1560-4628000 |
| 13 | Стрела крановая 1560-4629000 |
| 14 | Челюстной захват 1560-4632000 (для длинномерных грузов) |
| 15 | Челюстной захват 1560-4632000-1 (для рулонов) |
| 16 | Бульдозерный отвал 1560-4631000 |
| 17 | Бульдозерный отвал с изменяемой геометрией 1560-4630000 |
| 20 | Щетка 1560-4633000 |

**Более подробную информацию можно получить по следующим координатам:**

Шаплыко Ирина Юрьевна– отдел сбыта СП ЗАО “МАЗ-МАН”; моб.:(+375 29)655-98-37;

тел./факс:(+375 17)217-62-04 **www.pogruzchik-bme.by**